**AFŞİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

**SAF SU ÜRETİM SİSTEMİ ALIM İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME**

# MADDE 1 TEKNİK ÖZELLİKLER

1. 25°C sıcaklığındaki şebeke suyundan saatte ortalama 90 litre suyu arıtabilir olacaktır.
2. Sistem şebeke hattı üzerinde çalışır olacaktır.
3. Su arıtma yöntemi ters ozmoz olacaktır.
4. Çalışma basınç aralığı 2-6 bar olacaktır.
5. Depoya bağlanmaya uygun olacaktır.
6. Cihazda su ile ilgili parametrelerin görülebildiği bir kontrol paneli bulunacaktır.
7. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm önlemler alınmış olacaktır.
8. Kurulumdan sonra kullanıcı idare personeline yeterli eğitim verilecektir.

# MADDE 2 NAKLİYE, MONTAJ, DEVREYE ALMA, EĞİTİM VE GARANTİ ŞARTLARI

1. Saf su üretim sistemi nakliyesi, yüklenici tarafından yapılacak olup nakliye esnasında oluşacak olumsuzluklardan tamamen yüklenici firma sorumludur.
2. Saf su üretim sistemi idarenin belirlemiş olduğu adresteki yerine yüklenici tarafından Montajı yapılacaktır.
3. Saf su üretim sistemi yüklenici tarafından devreye alınarak üretim yapıldıktan sonra idareye teslimi yapılacaktır.
4. Yüklenici firma ürünü kullanmak için idare personeline yeteri ölçüde eğitim verecektir.
5. Kullanıcı kaynaklı hatalar dışındaki arızalar yüklenici tarafından 2(iki) yıl süreli olarak karşılanacaktır.

# MADDE 3 İDARENİN SORUMLULUKLARI

1. Saf su üretim sistemi için gerekli enerji ürünün montaj projesine göre idare tarafından gerekli çalışmalar yapılarak sağlanacaktır.
2. Eğitim aşamasında, Saf su üretim sistemi kullanmak için yeterli elemanı idare sağlayacaktır.