**AFŞİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

**PASTORİZASYON ÜNİTESİ**

**ALIM İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME**

# MADDE 1 TEKNİK ÖZELLİKLER

1. Kazan tipi pastörizasyon ünitesi olmalıdır.
2. Şok ısıtma ve şok soğutma yapabilmelidir.
3. Pastörizasyon kapasitesi 60 litre olmalıdır.
4. Ürün ile temas eden kısımlar AISI 316 kalite çelikten olmalı, diğer kısımlar ise AISI 304 kalite çelikten olmalıdır.

# MADDE 2 NAKLİYE, MONTAJ, DEVREYE ALMA, EĞİTİM VE GARANTİ ŞARTLARI

1. Pastörizasyon Ünitesinin nakliyesi, yüklenici tarafından yapılacak olup nakliye esnasında oluşacak olumsuzluklardan tamamen yüklenici firma sorumludur.
2. Pastörizasyon Ünitesi idarenin belirlemiş olduğu adresteki yerine yüklenici tarafından Montajı yapılacaktır.
3. Pastörizasyon Ünitesi yüklenici tarafından devreye alınarak üretim yapıldıktan sonra idareye teslimi yapılacaktır.
4. Yüklenici firma ürünü kullanmak için idare personeline yeteri ölçüde eğitim verecektir.
5. Kullanıcı kaynaklı hatalar dışındaki arızalar yüklenici tarafından 2(iki) yıl süreli olarak karşılanacaktır.

# MADDE 3 İDARENİN SORUMLULUKLARI

1. Pastörizasyon Ünitesi için gerekli enerji ürünün montaj projesine göre idare tarafından gerekli çalışmalar yapılarak sağlanacaktır.
2. Eğitim aşamasında, Pastörizasyon Ünitesi kullanmak için yeterli elemanı idare sağlayacaktır.