**AFŞİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

**STOK TANKLARI ALIM İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME**

# MADDE 1 TEKNİK ÖZELLİKLER

1. 2000 litre ve 3000 litre kapasiteli olmak üzere iki adet tank temin edilecektir.
2. Tanklar AISI304 kalite paslanmaz çelikten imal edilecektir.
3. Tankların sac kalınlıkları 2,5 mm olacaktır.
4. Tanklar dikey yapıda imal edilecek olup, üzerlerinde dikey bir merdiven yerleştirilecektir.

# MADDE 2 NAKLİYE, MONTAJ, DEVREYE ALMA, EĞİTİM VE GARANTİ ŞARTLARI

1. Stok tankı nakliyesi, yüklenici tarafından yapılacak olup nakliye esnasında oluşacak olumsuzluklardan tamamen yüklenici firma sorumludur.
2. Stok tankı idarenin belirlemiş olduğu adresteki yerine yüklenici tarafından Montajı yapılacaktır.
3. Stok tankı yüklenici tarafından devreye alınarak üretim yapıldıktan sonra idareye teslimi yapılacaktır.
4. Yüklenici firma ürünü kullanmak için idare personeline yeteri ölçüde eğitim verecektir.
5. Kullanıcı kaynaklı hatalar dışındaki arızalar yüklenici tarafından 2(iki) yıl süreli olarak karşılanacaktır.

# MADDE 3 İDARENİN SORUMLULUKLARI

1. Stok tankı için gerekli enerji ürünün montaj projesine göre idare tarafından gerekli çalışmalar yapılarak sağlanacaktır.
2. Eğitim aşamasında, Stok tankı kullanmak için yeterli elemanı idare sağlayacaktır.