**AFŞİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

**500 LİTRELİK ISITICILI (KARIŞTIRICI,ÜRETİM) MİKSER ALIM İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME**

# MADDE 1 TEKNİK ÖZELLİKLER

1. Ürün karıştırma mikserinin kapasitesi 500 litre olacaktır.
2. Ürün ısıtma sistemi elektrikli olacaktır.
3. Sıcaklık istenilen dereceye kolayca ayarlanabilir olacaktır.
4. Isı mikserin her yüzeyine hızlı ve eşit bir şekilde yayılacaktır.
5. Karıştırma hızı ayarlanabilir olacaktır.
6. Krem, jel ve sıvı kıvamındaki ürünlerin karıştırılmasına uygun konstrüksiyonda olacaktır.
7. Mikserin genel konstrüksiyonu AISI 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiş, ürün ile temas eden yüzeyler ise AISI 316 kalite paslanmaz çelikten yapılmış olacaktır.
8. Makinanın üretim aşamasında her türlü iş sağlığı ve güvenliği açısında her türlü önlemler alınmış olacaktır.

# MADDE 2 NAKLİYE, MONTAJ, DEVREYE ALMA, EĞİTİM VE GARANTİ ŞARTLARI

1. Mikserin nakliyesi, yüklenici tarafından yapılacak olup nakliye esnasında oluşacak olumsuzluklardan tamamen yüklenici firma sorumludur.
2. Mikser idarenin belirlemiş olduğu adresteki yerine yüklenici tarafından Montajı yapılacaktır.
3. Mikser yüklenici tarafından devreye alınarak üretim yapıldıktan sonra idareye teslimi yapılacaktır.
4. Yüklenici firma ürünü kullanmak için idare personeline yeteri ölçüde eğitim verecektir.
5. Kullanıcı kaynaklı hatalar dışındaki arızalar yüklenici tarafından 2(iki) yıl süreli olarak karşılanacaktır.

# MADDE 3 İDARENİN SORUMLULUKLARI

1. Mikser için gerekli enerji ürünün montaj projesine göre idare tarafından gerekli çalışmalar yapılarak sağlanacaktır.

Eğitim aşamasında mikseri kullanmak için yeterli elemanı idare sağlayacaktır