**DOĞRUDAN TEMİN İLANI**

**AKSU KÜLTÜR EĞİTİM VE DAYANIŞMA DERNEĞİ**

T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “TÜRKOĞLU SODES KÜLTÜR EVİ” Projesi kapsamında 2013 Yılı Kalkınma Ajansları SODES Uygulama Usul ve Esasları 13/9 maddesine göre, Doğrudan Temin Usulü ile bilgisayar, güç kaynağı, projeksiyon cihazı ve perdesi, yazıcı ve fotokopi makinesi alımı yapılacaktır.

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **İdareye İlişkin Bilgiler** | |
| a) Kurumun Adı, Adresi | Aksu Kültür eğitim ve Dayanışma Derneği Cumhuriyet İstiklal Cad. 27 Türkoğlu / K.Maraş |
| b) Telefon/Faks No/E-Posta |  |
| c) İrtibat Kişisi, Tel: | 0536 231 96 56 |
| 1. **Doğrudan Temin İhalesine Konu Olan Malın** | |
| a) Niteliği, Türü, Miktarı | Bilgisayar, güç kaynağı, projeksiyon cihazı ve perdesi, yazıcı ve fotokopi makinesi alımı |
| b) Teslim Yeri | Türkoğlu |
| 1. **Doğrudan Temin İhalesi** | |
| a) Referans Numarası | TR63-SODES-2013-46-0183 |
| b) Yapılacağı Yer | Türkoğlu |
| c) Teklifler İçin Son Teslim Tarihi ve Saati | 07.11.2013 Saat.15:30’ |

1. Teklifler idarenin yukarıda belirtilen adresine elden veya posta ile Ek 2’de yer alan Teklif Sunum Formu kullanılarak yapılacaktır.
2. Tekliflerin geçerlilik süresi, Doğrudan temin ihale süresinden itibaren en az 15 takvim günü olmalıdır.
3. Teknik Şartnameyi karşılamayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teknik Şartnameyi karşılayan tekliflerden en düşük fiyatı veren teklif ihaleyi kazanacaktır.

**7)** Teklif sonucu İdare tarafından açıklanacaktır.

Ekler:

1. Teknik Şartname
2. Teklif Sunum Formu

**EK 1- TEKNİK ŞARTNAME/KEŞİF ÖZETİ**

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı DOĞAKA' nın 2012 yılı "Sosyal destek Programı" kapsamında, derneğimizce hazırlanan ve uygulanacak olan "Türkoğlu Kültür Evi” projesinin gerçekleştirilmesi için, bahse konu yapım işine ait yaklaşık maliyete esas oluşturacağınız teklifinizi 07.11.2013 Saat.15:30’ a kadar “Aksu Kültür, Eğitim ve Dayanışma Derneği Cumhuriyet Mahallesi İstiklal Caddesi No;27 Türkoğlu/Kahramanmaraş” adresine onaylı (kaşeli-imzalı) olarak bildirmeniz gerekmektedir.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İSTENİLEN MALZEMENİN** | | | | **TEKLİF EDİLEN MALZEMENİN** | |
| **S.N** | **Adı Ve Evsafı** | **Miktarı** | **Birim** | **Birim Fiyatı** | **Toplam Tutar** |
| **1** | Dizüstü Bilgisayar  (Intel Core i7-3632QM 2.2GHz. (Turbo Boost Teknoloji 3.2GHz.) 6 MB Cache Bellek İşlemci,  6 GB DDR3 1333 Mhz. (Max.8 GB) Ram,  1 TB SATA (5400 Rpm) HDD,  DVD±RW,  Microsoft Windows 8,  NVIDIA GeForce GT 630M Max. 2 GB Paylaşımsız Ekran Kartı,  15.6" LED Ekran (1366 X 768)  1366 x 768,  SES ÇIKIŞI  Stereo,  BATARYA SÜRESİ  4 Saat (Kullanım şartlarına bağlı maksimum süre),  NETWORK  RJ45-ETHERNET  10/100,  WIRELESS LAN  802.11b/g/n,  BLUETOOTH,  2.5 Kg,  HDMI 1,  VGA 1,  IEEE 1394,  KART OKUYUCU  Var,  KULAKLIK ÇIKIŞI 1,  GARANTİ SÜRESİ  2 Yıl) | Adet | 1 |  |  |
| **2** | Güç Kaynağı (• Line Interactive Tasarım • Otomatik Voltaj Regülasyonu (AVR)  • Voltaj: 220VAC Nominal –25%+25%  • Dalga Şekli: PWM simülasyonlu Sinüs Dalgası  • Frekans: 50Hz. veya 60Hz. ±1Hz Otomatik Sensör  • Kapasite: 1000VA  • Regülasyon: +/-3%  • Transfer Zamanı: 2 ms Tipik, 5 ms maksimum  • Batarya Tipi: Bakım gerektirmeyen kurşun asit akü  • Akü: 12V/9Ah x1  • Şarj Süresi: %90 dolum için 8 saat  • Çalışma Zamanı: Dolum süresine bağlı olarak 10-30 dakika  • Alçak/Yüksek Gerilim: Çevirici anahtarı otomatik olarak “Bat” moduna geçer  • Yüklenme/ Kısa Devre AC: Sigorta, Backup: Elektronik devre  • Düşük Batarya: UPS desteği kestiğinde, 2 aşamada akülerin kendi kendisini tüketmesini engeller  • Kesinti: Meets IEEE587 Cat. A  • Gürültü Filtreleme: EMI/RFI Tam Gün Baskı  • RS232 arayüzü var. • RJ11 arayüzü ile Fax / Modem / Telefon hat koruması sağlar. • İşletim Sistemi Desteği: Windows 95, 98, Me, 2000, XP, NT, Novell ve Unix  • Kontrol Paneli: AC Nomd: Yeşil (Durmadan), Yedek: Yeşil (Kesik Kesik)  • Cold start (Aküden başlama) • Sesli Alarm: Akü, akü düşük ve yüklenme  • Çevre: 0°C-40°C, 0%-90% yoğunlaşma olmadan  • Gürültü: 35 dBA dan az (1 metreden) • 2 adet topraklı, 1 adet IEC priz) | Adet | 1 |  |  |
| **3** | Fotokopi Makinesi  (Teknik Özellikler: Bağlantı: Ethernet, USB, Baskı Boyutu: A4, Baskı Çözünürlüğü: 600x600dpi, Baskı Kapasitesi: 15.000, Baskı Türü: Siyah/Beyaz, Çift Taraflı Baskı:Otomatik, Ek Fonksiyonlar:Faks, Fotokopi, Tarayıcı, Faks Belleği: 512 A4 sayfa, Faks Hızı: 33,6 Kbps, Max.Kağıt Giriş Kapasitesi: 500 Sayfa, Otomatik Dokuman Besleme: 50 sayfa, Ses Seviyesi: 53dB, Siyah/Beyaz Baskı Hızı: 33 sayfa/dak (A4), Std.Bellek Kapasite: 256MB, Std.Kağıt Giriş Kapasitesi: 350 Sayfa, Std.Tepsi Sayısı: 1, Tarama Çözünürlüğü: 00x600dpi, Toner Doluluk Durumu  Başlangıç Toneri Var, | Adet | 1 |  |  |
| **4** | Projeksiyon Aleti ve Perdesi  (GP2 Taşınabilir DLP 1280x800 16:10 20.000-30.000 saat 2.5 - 3.49 kg HDMI Girişi, USB Yuvası HDMI, Kompozit 200 ANSI Lümen - 31~99KHz 23~120Hz 45W/34W ( Normal/Eco) , Standby<1W 29/24 dBA (Normal/Economic mode) Maksimum UXGA (1,600 x 1,200), LEDx3, 20,000/30,000 hours 1.07 Milyon Renk HDTV, NTSC, PAL, SECAM 2W x 1) ve  [220x200 Motorlu, Basic Storlu Projeksiyon Perdesi ( Tavana Veya Duvara Monte )](http://www.hepsiburada.com/liste/tigger-240x200-basic-storlu-projeksiyon-perdesi-tavana-veya-duvara-monte-/productDetails.aspx?productId=ofistigstr2420&categoryId=271968&navq=fh_eds%3d%25c3%259f%26categoryid%3d15008%26fh_view_size%3d20%26fh_sort_by%3d-order_stock_attribute_pl%252c-ranking_cocktail_bestseller%26fh_secondid%3dofistigstr2420%26fh_lister_pos%3d3%26fh_location%3d%252f%252fcatalog01%252ftr_TR%252fcategories%253c%257bcatalog01_2147483643%257d%252fcategories%253c%257bcatalog01_2147483643_15238%257d%252fcategories%253c%257bcatalog01_2147483643_15238_285390%257d%252fcategories%253c%257bcatalog01_2147483643_15238_285390_15008%257d%26fh_refview%3dlister) | Adet | 1 |  |  |
| **5** | Yazıcı(Bağlantı: Hi-Speed USB 2,0 portu, Baskı Çözünürlüğü-S/B (dpi): Max 600 x 600, Baskı Hızı-S/B (sf/dk):18, Baskı Tipi:Lazer, Baskı Türü:Siyah/Beyaz,Yazıcı Tipi:Lazer Yazıcı, Fotokopi Özelliği:Var, Tarayıcı Özelliği:Var, Faks Özelliği:Var, Tarama Çözünürlüğü (dpi): Max 600 x 600 dpi, Toner Doluluk Durumu  Başlangıç Toneri Var | Adet | 1 |  |  |

**TEKNİK ŞARTNAME**

**BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ**

ÖZELLİKLERİ:Intel Core i7-3632QM 2.2GHz. (Turbo Boost Teknoloji 3.2GHz.) 6 MB Cache Bellek İşlemci,

6 GB DDR3 1333 Mhz. (Max.8 GB) Ram,

1 TB SATA (5400 Rpm) HDD,

DVD±RW,

Microsoft Windows 8,

NVIDIA GeForce GT 630M Max. 2 GB Paylaşımsız Ekran Kartı,

15.6" LED Ekran (1366 X 768)

1366 x 768,

SES ÇIKIŞI

Stereo,

BATARYA SÜRESİ

4 Saat (Kullanım şartlarına bağlı maksimum süre),

NETWORK

RJ45-ETHERNET

10/100,

WIRELESS LAN

802.11b/g/n,

BLUETOOTH,

2.5 Kg,

HDMI 1,

VGA 1,

IEEE 1394,

KART OKUYUCU

Var,

KULAKLIK ÇIKIŞI 1,

GARANTİ SÜRESİ

2 Yıl)

Yukarıda belirtilen özelliklere sahip olmalıdır.

**GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**ÖZELLİKLERİ:**

**Line Interactive Tasarım,Otomatik Voltaj Regülasyonu (AVR) ,Voltaj: 220VAC Nominal –25%+25% ,Dalga Şekli: PWM simülasyonlu Sinüs Dalgası ,Frekans: 50Hz. veya 60Hz. ±1Hz,Otomatik Sensör ,Kapasite: 1000VA , Regülasyon: +/-3% ,Transfer Zamanı: 2 ms Tipik, 5 ms maksimum ,Batarya Tipi: Bakım gerektirmeyen kurşun asit akü ,Akü: 12V/9Ah x1 ,Şarj Süresi: %90 dolum için 8 saat ,Çalışma Zamanı: Dolum süresine bağlı olarak 10-30 dakika ,Alçak/Yüksek Gerilim: Çevirici anahtarı otomatik olarak “Bat” moduna geçer ,Yüklenme/ Kısa Devre AC: Sigorta, Backup: Elektronik devre ,Düşük Batarya: UPS desteği kestiğinde, 2 aşamada akülerin kendi kendisini tüketmesini engelleyen ,Kesinti: Meets IEEE587 Cat. A ,Gürültü Filtreleme: EMI/RFI Tam Gün Baskı ,RS232 arayüzü var.RJ11 arayüzü ile Fax / Modem / Telefon hat koruması sağlar.İşletim Sistemi Desteği: Windows 95, 98, Me, 2000, XP, NT, Novell ve Unix ,Kontrol Paneli: AC Nomd: Yeşil (Durmadan), Yedek: Yeşil (Kesik Kesik) ,Cold start (Aküden başlama),Sesli Alarm: Akü, akü düşük ve yüklenme ,Çevre: 0°C-40°C, 0%-90% yoğunlaşma olmadan ,Gürültü: 35 dBA dan az (1 metreden),2 adet topraklı, 1 adet IEC priz)**

Yukarıda belirtilen özelliklere sahip olmalıdır.

**FOTOKOPİ MAKİNESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

Özellikler: Bağlantı: Ethernet, USB, Baskı Boyutu: A4, Baskı Çözünürlüğü: 600x600dpi, Baskı Kapasitesi: 15.000, Baskı Türü: Siyah/Beyaz, Çift Taraflı Baskı:Otomatik, Ek Fonksiyonlar:Faks, Fotokopi, Tarayıcı, Faks Belleği: 512 A4 sayfa, Faks Hızı: 33,6 Kbps, Max.Kağıt Giriş Kapasitesi: 500 Sayfa, Otomatik Dokuman Besleme: 50 sayfa, Ses Seviyesi: 53dB, Siyah/Beyaz Baskı Hızı: 33 sayfa/dak (A4), Std.Bellek Kapasite: 256MB, Std.Kağıt Giriş Kapasitesi: 350 Sayfa, Std.Tepsi Sayısı: 1, Tarama Çözünürlüğü: 00x600dpi, Toner Doluluk Durumu

Başlangıç Toneri Var

Yukarıda belirtilen özelliklere sahip olmalıdır.

**PROJEKSİYON CİHAZI VE PERDESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

GP2  
Taşınabilir  
DLP  
1280x800  
16:10  
20.000-30.000 saat  
2.5 - 3.49 kg  
HDMI Girişi, USB Yuvası  
HDMI, Kompozit  
200 ANSI Lümen  
- 31~99KHz  
23~120Hz  
45W/34W ( Normal/Eco) , Standby<1W  
29/24 dBA (Normal/Economic mode)  
Maksimum UXGA (1,600 x 1,200),  
LEDx3, 20,000/30,000 hours  
1.07 Milyon Renk  
HDTV, NTSC, PAL, SECAM  
2W x 1)

**PROJEKSİYON PERDESİ ÖZELLİKLERİ**

[220x200 Motorlu, Basic Storlu Projeksiyon Perdesi ( Tavana Veya Duvara Monte )](http://www.hepsiburada.com/liste/tigger-240x200-basic-storlu-projeksiyon-perdesi-tavana-veya-duvara-monte-/productDetails.aspx?productId=ofistigstr2420&categoryId=271968&navq=fh_eds%3d%25c3%259f%26categoryid%3d15008%26fh_view_size%3d20%26fh_sort_by%3d-order_stock_attribute_pl%252c-ranking_cocktail_bestseller%26fh_secondid%3dofistigstr2420%26fh_lister_pos%3d3%26fh_location%3d%252f%252fcatalog01%252ftr_TR%252fcategories%253c%257bcatalog01_2147483643%257d%252fcategories%253c%257bcatalog01_2147483643_15238%257d%252fcategories%253c%257bcatalog01_2147483643_15238_285390%257d%252fcategories%253c%257bcatalog01_2147483643_15238_285390_15008%257d%26fh_refview%3dlister)

Yukarıda belirtilen özelliklere sahip olmalıdır.

**YAZICI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

ÖZELLİKLER: Bağlantı: Hi-Speed USB 2,0 portu, Baskı Çözünürlüğü-S/B (dpi): Max 600 x 600, Baskı Hızı-S/B (sf/dk):18, Baskı Tipi:Lazer, Baskı Türü:Siyah/Beyaz,Yazıcı Tipi:Lazer Yazıcı, Fotokopi Özelliği:Var, Tarayıcı Özelliği:Var, Faks Özelliği:Var, Tarama Çözünürlüğü (dpi): Max 600 x 600 dpi, Toner Doluluk Durumu

Başlangıç Toneri Var

Yukarıda belirtilen özelliklere sahip olmalıdır.

\*  Yazıda silinti ve kazıntı olmayacaktır.

\*   Verilen Mal ve İhtiyacın Marka ve özellikleri belirtilecektir.

\*  KDV’ nin (Hariç veya Dahil) olduğu açıklanacaktır.

\*  KDV belirtilmeyen teklifler HARİÇ kabul edilecektir.

\*  Tekliflere tek ürün cinsi yazılacaktır.

\*  Teklifler kapalı zarfa konacak, ön yüzü kaşeli ve imzalı olacaktır.

\* İstenilen sürede verilmeyen teklifler kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

**\*   BU ÖZELLİKERİ TAŞIMAYAN TEKLİFLER GEÇERSİZDİR.**

**EK 2-** **TEKLİF SUNUM FORMU**

**Aksu Kültür,Eğitim ve Dayanışma Derneği**

**Cumhuriyet Mahallesi İstklal Caddesi No:27**

**Türkoğlu/Kahramanmaraş**

**Spor malzemesi alım işi**

**İSTEKLİNİN KİMLİĞİ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Adı Soyadı** |  |
| **Firma Adı** |  |
| **Adres** |  |
| **Telefon** |  |
| **Faks** |  |
| **e-mail** |  |

**TAAHHÜTNAME**

Ben, yukarıda adı geçen isteklinin imza atmaya yetkili kişisi olarak, yukarıda belirtilen ihale süreci için hazırlanan ihale dosyalarını okuyup kabul ettiğimizi, hiçbir koşul ve kısıtlama öne sürmeden beyan ederim. Doğrudan Temin İlanında belirlenen malları tedarik etmeyi aşağıdaki Teknik ve Mali Tekliflerimize dayanarak teklif ediyoruz. Bu teklif, Doğrudan Temin İlanı 5. maddesinde belirtilmiş olan geçerlilik süresince geçerlidir.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İSTENİLEN MALZEMENİN** | | | | **TEKLİF EDİLEN MALZEMENİN** | |
| **S.N** | **Adı Ve Evsafı** | **Miktarı** | **Birim** | **Birim Fiyatı** | **Toplam Tutar** |
| **1** |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

TR63-SODES- 2013-46-0183 Referans numaralı ihalenizde yukarıda detayları verilen Bilgisayar,güç kaynağı,projeksiyon cihazı ve perdesi,yazıcı ve fotokopi makinesi alımı işini, toplam (KDV Hariç/Dahil) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TL’ye gerçekleştirmeyi taahhüt ederiz.

Kaşe-İmza